REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO LINEE ELETTRICHE FINO A 150 kV

Modalità di presentazione della documentazione

La documentazione deve essere presentata in due copie in formato PDF di cui una firmata digitalmente. Solo successivamente, al fine di evitare la produzione di elaborati non necessari, ed a seguito della compiuta istruttoria verrà richiesto di produrre la copia cartacea della documentazione, necessaria per il successivo inoltro al competente Dipartimento.

Nel caso si volesse presentare subito la copia cartacea del progetto, tutti i documenti devono essere in duplice copia tranne per il documento 8 (una copia in bollo ed una in carta semplice), e per i documenti 9, 10, 13, 14, 24, 30 per i quali vanno presentate n.6 copie.

ELENCO DOCUMENTI

Istanza in bollo da €16,00 diretta all'Assessorato Regionale Dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Dell'Energia, per il tramite del Genio Civile di Siracusa di richiesta autorizzazione per la costruzione ed esercizio della linea elettrica e delle opere accessorie firmata in originale dal legale rappresentante (una copia in bollo e una in carta semplice);

Fotocopia documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità;

Autocertificazione del titolo a poter rappresentare la Società;

Dichiarazione sull’utilizzo delle marche da bollo (nel caso di presentazione pratica solo in formato digitale);

Copia del versamento per spese d'istruttoria eseguito secondo le modalità riportate sul sito;

Autocertificazione iscrizione CCIAA riportante il nominativo di tutti i soggetti indicati dall'art.85 del D.Lgs. n.159/2011 da rilasciarsi ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ;

Copia atto di costituzione della società;

Atto di sottomissione in bollo con il quale il richiedente si impegna ad ottemperare a tutte le richieste dei vari Enti interessati dal progetto;

Elenco particellare dei terreni interessati dal progetto;

Titoli di possesso dei terreni interessati dal progetto (accordi bonari, servitù, ecc.) o dimostrazione dell’avvio delle procedure per la partecipazione al procedimento amm.vo ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n.10/1991 e del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i.;

Eventuali copie delle pubblicazioni presso gli Albi Pretori dei Comuni e presso gli Albi degli Uffici del Genio Civile interessati dal progetto;

Eventuali copie delle note di richiesta parere ad altri Enti ai sensi dell’art.120 del T.U. n.1775/33 con gli estremi di presentazione e/o delle relative autorizzazioni o nulla-osta (compreso Ministero dello Sviluppo Economico ex Comunicazioni);

Copia del preventivo di connessione, completa di tutti gli allegati, inviata dal Gestore in risposta alla richiesta di connessione alla rete;

Copia dichiarazione di accettazione con estremi di presentazione al Gestore;

Eventuale richiesta di proroga della validità del preventivo di connessione e/o comunicazioni obbligatorie al Gestore;

Eventuali richieste al Gestore per subentri, accorpamenti linee, spostamenti punto di connessione od altro e relativo benestare del gestore;

Lettera d’incarico al/i professionisti incaricati del progetto;

Dichiarazione rilasciata ai sensi del PTPCT della Regione Siciliana, come da modello predisposto;

Elenco documenti allegati all’istanza;

Progetto linea elettrica:

Relazione sintetica descrittiva dell'impianto di produzione energia elettrica;

Relazione tecnica sul progetto di connessione;

Relazione geologica per il progetto di connessione;

Planimetria dell'impianto e del progetto della connessione su carta IGM in scala 1:25.000 riportante anche la rete a cui ci si collega;

Planimetria dell'impianto e del progetto della connessione su CTR (riportare il numero della carta) in scala 1:10.000 riportante anche la rete a cui ci si collega;

Carta dei vincoli riportante anche il progetto della connessione (idrogeologici, zone SIC e ZPS, siti archeologici, riserve e boschi, ecc.) scala 1:25.000;

Elenco delle interferenze della linea di connessione (esempio con strade, elettrodotti, ferrovie, corsi d’acqua, altre linee elettriche, ecc.);

Particolari delle soluzioni adottate per le situazioni di interferenza (esempio: attraversamenti, parallelismi, ecc.);

Carta della viabilità esistente e da realizzare in riferimento al progetto della connessione scala 1:25.000;

Quadro d’unione carte catastali;

Localizzazione dell'impianto e del progetto della connessione, compresa la rete a cui ci si collega, su carta catastale scala 1:2.000 (o scala diversa purché chiaramente leggibile);

Schema elettrico unifilare della connessione (compreso cabine e sottostazioni elettriche);

Calcoli elettrici e meccanici;

Sezione e particolari costruttivi dei cavidotti;

Schema e specifiche dei sostegni delle linee aeree con misure d’ingombro, delle fondazioni, degli isolatori, dei conduttori, delle funi di guardia, degli armamenti, che si prevede di utilizzare;

Profilo longitudinale delle linee aeree in scala leggibile;

Planimetria aree utente, consegna e gestore per le cabine e/o la SSE scala 1:200 (o scala diversa purché chiaramente leggibile);

Sezioni sbarre, utente, linee scala 1:200 (o scala diversa purché chiaramente leggibile);

Piante e prospetti edifici in scala 1:100.

NOTE: Dei documenti sopra elencati per i quali venga omessa la presentazione, occorre giustificarne il motivo qualora lo stesso non sia di palese evidenza esaminando gli atti progettuali.