


                                         UFFICIO  DEL GENIO CIVILE DI  
   CALTANISSETTA

Il sottoscritto____________________________nato a____________________Prov. _____ residente in_______________________ C.A.P. :____________via_______________n. _____

C.F. : _______________________Tel.______________________FAX ______________________ in qualità di _____________________________________________________dovendo realizzare lo scarico delle acque  ___________________________ nel corso d’acqua denominato  _______________________________  

(citare gli estremi dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori rilasciata dall‘ente competente) 

CHIEDE

ai sensi del Piano Rischio Alluvioni D.P. 47/Serv. 5/ SG del 18/02/2016  il rilascio del parere di compatibilità idraulica per lo scarico  nel corso d’acqua denominato ____________________(iscritto nell’”Elenco delle acque pubbliche della provincia di Caltanissetta” al n. ____ ) nel territorio del Comune di ________________________(CL) tra le particelle catastalmente distinte con i n. _______ e _______del Foglio_____________________.

A tal fine allega in n. 3 copie del progetto  a firma del tecnico:_____________________________ con sede in ___________________________ via___________________________________ n. _______ Tel. _____________________________ FAX ____________________________ composto da:

1) Corografia generale della Zona in scala 1:25000 con individuazione del bacino idrografico interessato;

2) Relazione tecnica idraulica illustrativa che contenga la quantità di acqua da scaricare in mc./s o in lt/sec. E la velocità di immissione, inoltre la natura del terreno dell’alveo e delle sponte del corso d’acqua per prevedere eventuale protezione dall’erosione:

a) descrizione dei luoghi;

b) relazione idrogeologica sulla base dei dati pluviometrici, pubblicati sugli Annali Idrologici dell’Ufficio Idrografico Regionale, della stazione di rilevamento ricadente nel bacino idrografico sotteso o in mancanza di quella più vicina ad esso; 

3) Disegni dell’area prima dell’intervento e dopo l’intervento costituiti da:
a - planimetria in scala  1: 1000 del corso d'acqua per almeno 100 m a monte ed a valle dell’attraversamento; detta planimetria, con inserite le opere da realizzare, dovrà essere anche sovrapposta alla planimetria catastale, in modo da potersi evidenziare eventuali spostamenti nel tempo del corso dell’alveo;
b - profilo longitudinale del corso d'acqua in scala 1:1000 per le x e 1:100 per le y del tratto             rappresentato in planimetria;
c - sezioni del corso d'acqua in scala 1 : 100, in numero sufficiente a descrivere tutto il tratto rappresentato in planimetria, con particolare attenzione e dettaglio per quella interessata 

N.B. le sezioni di progetto devono contenere la rappresentazione di quelle ante opera affinché si possa verificare la circostanza che l‘intervento non riduce le sezioni idrauliche esistenti prima dell’intervento; nel caso ciò si verificasse  occorrerà produrre le verifiche idrauliche che ne dimostrino la compatibilità;

4) Stralcio planimetria catastale e visura;

5) Documentazione fotografica ante opera; 

6) n.1 Copia Codice Fiscale;

7) versamento di € (da stabilire con l’Ufficio in funzione della località) mediante bollettino postale, in c/c n. 217935 intestato al “Cassiere Regione Siciliana – Banco di Sicilia S.P.A.” Capo XVII –Cap. 4361 per spese di istruttoria sopralluogo.

 ____________li: .............................................
                                                    FIRMA










..........................................

